**Montering av dører med HC-terskel i kompositt**

HC-terskler i kompositt må ligge på flatt underlag og skal ikke kiles.
Det må sørges for tetting/fylling av hulrom mellom terskel og underlag.
Det bør legges en strimmel med glassvatt (Glava) eller lignende under terskel.
I tillegg skal det brukes tetningsmasse både ved ytterkant og innerkant av terskelen for å forsegle terskelen (Tec7 eller lignende)