YTELSESERKLÆRING



**Røros Dører og Vinduer as**

[www.rorosvinduet.no](http://www.rorosvinduet.no/)

Nr: 2013-12345

1. Produkttype: Fastkarm
2. Produkt ID: Ordrenummer: 2013-12901
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg på bygninger.
4. Produsent: Røros Dører og vinduer AS, Osloveien 38, 7374 Røros.
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2017
8. Utpekt Kontrollorgan: SINTEF Bygg forsk (Nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt

testrapporter

1. Angitt ytelse:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vesentlige egenskaper | Klasse/verdi | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
| Motstand mot vindlast | npd | NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2017 |
| Regntetthet | 9A |
| Avgivelse av farlige stoffer | npd |
| Styrkebelastning av barnesikring | npd |
| Lydisolering | npd |
| U-verdi | 1,0 |
| Stråling: Solfaktor  Lystransmisjon | npd  npd |
| Lufttetthet | 4 |

1. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9  
   Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4  
   Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Navn og stilling

Dag Sture Sundt, Kvalitetsleder Sted og dato

Røros Dører og Vinduer AS Røros 23.11.2022

CE-merke.

|  |
| --- |
| [http://www.dsb.no/PageFiles/12699/IMG10119REG.jpg](http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=ce-merket&source=images&cd=&cad=rja&docid=sIVgHYjCaxMySM&tbnid=YdLpZXoOSGm70M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Produkter-og-tjenester/Aktuelt/CE-merking-apner-doren-til-EOS-markedet/&ei=bQ9cUZ6EJMmB4gTR6YG4CA&bvm=bv.44697112,d.bGE&psig=AFQjCNFUJzcGhUtor4T9ce-y5xc3v4_4wQ&ust=1365074142362396)  1071 |
| Røros Dører og vinduer AS  Osloveien 38  7374 Røros.  13  Referansenummer på ytelseserklæringen |
| NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010  Vindu type 2013-12345.  Vindu for bruk i yttervegg på bygninger.  Regntetthet: Klasse 9A  Lufttetthet: Klasse 4  U-verdi: 1,0 |